Заявка для участия в отборе проектов «Родного города» в городе Рудный, Республики Казахстан

Мини – футбольное поле по адресу: город Рудный, пр. Космонавтов 4,6,8

**Направление развития общественной инфраструктуры:** установка, ремонт и освещение спортивных (тренажерных площадок, футбольных, баскетбольных, волейбольных полей), детских игровых площадок на дворовых территориях и в местах общего пользования.

**Проектная команда:**

1. Бондаренко Виталий Александрович

2024 г.

г. Рудный

В Экспертный совет

**Заявление о допуске проекта к голосованию**

1. **Наименование проекта Tuganqala(далее - проект):**

Мини – футбольное поле по адресу: город Рудный, пр.Космонавтов 4,6,8

1. **Место реализации проекта (адрес в г. N, описание привязки к местности)**

Проектируемая площадка, располагаемая в городе Рудном в пределах дворовой территории многих домов по адресу пр. Космонавтов 4,6,8

1. **Описание проекта:**
   1. Тип проекта: установка, ремонт и освещение спортивных (тренажерных площадок, футбольных, баскетбольных, волейбольных полей), детских игровых площадок на дворовых территориях и в местах общего пользования
   2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект: Проектируемая площадка, будет располагаться на территории двора, там много свободного места. В то же время, существует проблема отсутствия оборудованной спортивной площадки, для занятия спортом и укрепления здоровья и физического развития детей и подростков. Молодое поколение занимается футболом во дворе имитируя ворота с того что есть и бегая по насыпному грунту при этом получая травмы, портя обувь, дыша пылью которая поднимается при игре, а также попадают в рядом стоящие машины, припаркованные на стационарных парковках.
   3. Виды расходов по реализации проекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Виды работ (услуг)** | **Полная стоимость (тенге) с учётом НДС** | **Описание** |
| 1 | Ремонтно-строительные работы  (в соответствии со сметой) | 4 436 460 | Укладка трамбовка оснований(щебня, песка, геотекстильного нетканого материала), монтаж искусственного газона(склеивание швов, врезка разметки, засыпка резиновой крошкой.), монтаж сетчатого ограждения, 3 D калитки, урн, скамеек. |
| 2 | Приобретение материалов  (кроме тех, которые учтены в строке «ремонтно-строительные работы») | 5 785 718 | Щебень 20-40 мм-30т, щебень 5-20 мм-15т, щебень отсев-60т, песок-105т, резиновая крошка-2т, искусственный газон CCGrass 40 мм 9000 dTex1-450м2, сетчатое ограждение2500х800-72 шт, столб ограждения СОП80.80.3.0 RAL-128 пог.м, 3 D калитки-6м2, геотекстильны нетканый материал 200г/м2-900м2 |
| 3 | Приобретение оборудования (кроме того, которое учтено в строке «ремонтно-строительные работы») | 559 552 | Футбольные ворота, урна 4 шт., скамья 4 шт. |
| 4 | Приобретение услуг | 201 600 | Удаление мусора, кустарников, 30\*15 м, 450 м2. Разработка грунта с планировкой. Перевозка мусора на расстояние 14 км. |
| 5 | Прочие расходы | 1 000 000 | Удорожание работ и материалов вследствие естественного роста цен |
|  | Итого | 11 983 330,00 |  |

* 1. Ожидаемые результаты:

При положительном результате реализации проекта в 2025 году мы поспособствуем популяризации здорового образа жизни, развития футбола в городе, осуществим мечту многих местных ребят, которые будут с большим удовольствием проводить своё свободное время с пользой. Могу с уверенностью сказать, что построенное мини-футбольное поле принесёт большую пользу в развитие и воспитание подрастающего поколения. Ведь наши дети - это будущее нашей страны! А здоровая нация - это залог успеха любого государства!

1. **Пользователи проекта:**

Дети, подростки, проживающие в соседних домах и вблизи расположенных районах

Число прямых пользователей (человек): 200.

1. **Эксплуатация и содержание объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом на первый год:**


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Расходы по эксплуатации и содержанию объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом** | **Бюджет акимата, тенге** | **Денежные средства организаций (физических лиц), тенге** | **Итого, тенге** |
| 1 | Уборка и расчистка территории дворником |  | 80000 | 80000 |
| 2 | Текущий косметический ремонт (покраска, восстановление и проверка технического состояния) |  | 100000 | 100000 |
| 3 | Всего |  | 180000 | 180000 |
|  |  |  |  |  |

1. **Планируемый срок реализации проекта: 30 дней**
2. **К заявлению прилагаются документы (копии документов, заверенные в установленном порядке, официальным должностным лицом или заявителем):**
3. Краткая аннотация проекта «Tuganqala» – на 1 л.
4. Фотографии и снимки места размещения объекта – на 1 л.
5. Технический проект – на 7 л.
6. Копии документов, заверенные представителем акимата района или другим уполномоченным в установленном порядке должностным лицом, подтверждающие право государственной собственности – на 0 л.
7. Документы, подтверждающие стоимость проекта – на 2 л.
8. Согласие с ограничением ответственности – на 1 л.
9. Эскизы (рисунки), характеризующие внешний вид и функциональность объекта – на 1л.
10. Описание функциональности объекта, вариантов его использования – на 0 л.

Всего на 13 листе.

1. **Сведения о проектной команде:**
   1. Заявитель: Бондаренко Виталий Александрович;
   2. Состав проектной команды:

Бондаренко Виталий Александрович



(подпись заявителя)

Контактный телефон: 8-705-914-38-90;

Эл. почта: v.bondarenko@aspire.gov.kz;

Почтовый адрес: город Рудный, пр. Космонавтов д.4, кв.6, индекс 111500

Дата: 23 декабря 2024 года

**Краткая аннотация о проекте для размещения на титульной странице для голосования на Портале проекта   
«Мини – футбольное поле по адресу: город Рудный, пр. Космонавтов 4,6,8»**

Проектируемая площадка, располагаемая в пределах дворовой территории домов по адресу пр.Космонавтов 4,6,8. В то же время, существует проблема отсутствия спортивной площадки, для занятия спортом и укрепления здоровья и физического развития детей и подростков. Молодое поколение занимается футболом на территории двора имитируя ворота с того что есть и бегая по насыпному грунту при этом получая травмы, портя обувь, дыша пылью которая поднимается при игре, а также попадают в рядом стоящие машины, припаркованные на стационарных парковках.

Проведя устный опрос жителей домов (детей, родителей и автолюбителей) порядка 50 человек, был получен однозначный ответ, что площадка нужна.

Это всё и поспособствовало зарождению проекта - доступного и бесплатного мини-футбольного поля с искусственным газоном на пригодной для этих целей территории.


Реализация проекта подразумевает подготовку основания и укладку площадки с искусственным покрытием (зеленой травой) общей площадью 450 м2 и ограждение территории сеткой рабица высотой 4 метра. Ориентировочная стоимость проекта - 12 млн.тенге, а срок реализации - 2 месяца.

При положительном результате реализации проекта в 2025 году мы поспособствуем популяризации здорового образа жизни, развития футбола в городе, осуществим мечту многих местных ребят, которые будут с большим удовольствием проводить своё свободное время с пользой. Могу с уверенностью сказать, что построенное мини-футбольное поле принесёт большую пользу в развитие и воспитание подрастающего поколения.


Ведь наши дети - это будущее нашей страны! А здоровая нация - это залог успеха любого государства!

**Фотографии и снимки места размещения объекта со спутника**

1. Фото местности пр.Космонавтов 4,6,8



1. Фото схематического расположения мини-футбольного поля с привязкой к зданиям.



**Технический проект «Мини-футбольное поле по адресу пр. Космонавтов 4,6,8»**

Автор: Бондаренко виталлий Александрович

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Описание и общие характеристики создаваемого объекта общественной инфраструктуры | Проектируемая площадка, располагаемая в пределах дворовой территории домов по адресу пр.Космонавтов 4,6,8. В то же время, существует проблема отсутствия спортивной площадки, для занятия спортом и укрепления здоровья и физического развития детей и подростков. Молодое поколение занимается футболом на территории двора имитируя ворота с того что есть и бегая по насыпному грунту при этом получая травмы, портя обувь, дыша пылью которая поднимается при игре, а также попадают в рядом стоящие машины, припаркованные на стационарных парковках.Это всё и поспособствовало зарождению проекта - доступного и бесплатного мини-футбольного поля с искусственным газоном на пригодной для этих целей территории.  Реализация проекта подразумевает подготовку основания и укладку площадки с искусственным покрытием (зеленой травой) 30 на 15 метров общей площадью 450 м2 и ограждение территории сеткой рабица высотой 4 метра. Ориентировочная стоимость проекта - 12 млн.тенге, а срок реализации - 2 месяца. |

2. Расчет ориентировочной стоимости реализации проекта

**Формула расчета итоговой стоимости проекта**

Общая сумма расходов по пунктам 1-5 + 10% от общей суммы расходов по пунктам 1-5 = итоговая общая стоимость проекта

**Проверка**

Дополнительные работы и затраты (резерв-прочие) должен составлять не менее 8% от итоговой стоимости проекта, но не более 1 000 000 тенге.

Всё оборудование, материалы, работы и т.д. считаем с учетом НДС.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование вида материала, оборудования, работ** | **Характеристики (функциональные, технические, качественные эксплуатационные)** | **Едини ца измере ния** | **Количе ство, объем единиц ы** | **Стоимость единицы., тенге** | **Ссылка на источник, подтверждающий стоимость единицы или комплекса единиц** | **Общая стоимость, тенге, (в т.ч. НДС 12%)** |
| 1 | **Раздел 1. Подготовительные, земляные и общестроительные работы** | | | | | | |
| 1.1 | Материалы (*Приобретение общестроительных материалов, тары, инструмента для общестроительных работы, включая коммуникации)* | | | | | | |
| 1.1.1 | Щебень 20-40 мм |  | т | 30 | 5800 | https://satu.kz/p101940669-scheben-fraktsii-dostavkoj.html?&primelead=MzQ&activateLowProsale=0 | 194 880 |
| 1.1.2 | Щебень 5-20 мм |  | т | 15 | 4500 | https://satu.kz/p103678858-scheben-fraktsiya.html?&primelead=MzQ&activateLowProsale=0 | 75 600 |
| 1.1.3 | Щебень отсев |  | т | 60 | 5200 | https://satu.kz/p3342375-otsev-dostavkoj.html?utm\_source=google\_pla&utm\_medium=cpc&utm\_content=pla&utm\_campaign=pla\_cpc\_stroitelstvo\_satu&gclid=Cj0KCQjw-pyqBhDmARIsAKd9XIM4ZAwoU-MdGwRYYSX5izzld1CN2BYNKKgngc9lVXN4wvdOQ4WehBYaAkMNEALw\_wcB | 349 440 |
| 1.1.4 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. |  | т | 105 | 3600 | https://satu.kz/p102351706-stroitelnyj-pesok-kubah.html?&primelead=NDU | 423 360 |
| 1.1.5 | Геотекстиль нетканый из синтетического материала (НСМ) сплошной 200 г/м2. |  | м2 | 900 | 210 | https://rudnyiy.satu.kz/p76244543-geotekstil-200-gm2.html?&primelead=MzI0 | 211 680 |
| 1.1.6 | Кварцевый песок |  | т | 8 | 70 | https://kostanay.satu.kz/p106434937-kvartsevyj-pesok-chistyj.html?&primelead=NDU | 6 272 |
| 1.1.7 | Резиновая крошка |  | т | 2 | 200 000 | https://rudnyiy.satu.kz/p100839995-rezinovaya-kroshka-fraktsiya.html?&primelead=OTc&activateLowProsale=0 | 448 000 |
| 1.1.8 | Искусственный газон CCGrass 40 мм 9000 dTex |  | м2 | 450 | 3200 | https://kostanay.satu.kz/p93134206-iskusstvennaya-trava-dlya.html?&primelead=NTUuMg | 1 612 800 |
| 1.1.9 | БЕЛЫЙ ЦВЕТ Искусственный газон 40 мм 8800 Dtex MF |  | м2 | 20 | 2150 | https://kostanay.satu.kz/p109668714-belyj-tsvet-iskusstvennyj.html?activateLowProsale=1 | 48 160 |
| 1.1.10 | Столб ограждения СОП.80.80.3,0.RAL |  | пог.м | 128 | 6 490 | https://kostanay.satu.kz/p98066386-stolb-ograzhdeniya-sop808030ral.html?&primelead=NTQ | 930 406 |
| 1.1.11 | Сетчатое ограждение 2500х800мм. Диаметр прутка: от 3,5 до 5мм |  | шт | 72 | 10 500 | <https://kostanay.satu.kz/p102681103-zabor-20302500mm.html?&primelead=NTQ> | 846 720 |
| 1.1.12 | 3D калитка 2 на 1 м |  | м2 | 6 | 95 000 | https://kostanay.satu.kz/p49252791-kalitki.html | 638 400 |
| 1.1.13 | Урна на двух стойках |  | шт | 4 | 36 000 | https://kostanay.satu.kz/p107729834-8601-0303-0203.html?&primelead=MTM3 | 161 280 |
| 1.1.14 | Скамья |  | шт | 4 | 61 400 | https://kostanay.satu.kz/p109527381-ulichnaya-skamejka-spinkoj.html?&primelead=ODE&activateLowProsale=0 | 275 072 |
| 1.2 | Транспорт (*Затраты на транспорт, хранение, погрузку и выгрузку общестроительных материалов, тары, инструмента для общестроительных работы, включая коммуникации)* | | | | | | |
| 1.3 | Демонтаж (*Удаление устаревших конструкций, ветхих сооружений (необходимо решение собственника, например Акимат, о возможности демонтажа))* | | | | | | |
| 1.4 | Вывоз мусора (*Необходимо учесть возможность сдачи на металлолом*) | | | | | | |
| 1.5 | Перенос/подключение коммуникаций (*Санитарно-технические работы, сооружение линий электропередачи, связи, теплоснабжения и газоснабжения, канализации, водоснабжения*) | | | | | | |
| 1.6 | Общестроительные работы (*Планировка территории, возведение, расширение, монтаж пандусов, бордюр, брусчатки, типовых строительных конструкций, зданий и сооружений, работы по возведению фундаментов и опорных конструкций под оборудование, дорожные работы, работы по благоустройству. Ссылки на источник информации о ценах. НДС, выделяется отдельно*) | | | | | | |
| 1.6.1 | Укладка и трамбовка щебеня 20-40 мм |  | м3 | 19 | 2 904 | Прай предоставленный в гугл классе | 55 176 |
| 1.6.2 | Укладка и трамбовка щебеня 5-20 мм |  | м3 | 10 | 2 904 | Прай предоставленный в гугл классе | 29 040 |
| 1.6.3 | Укладка и трамбовка щебеня отсев |  | м3 | 40 | 2 904 | Прай предоставленный в гугл классе | 130 099 |
| 1.6.4 | Укладка и трамбовка оснований подстилающие и выравнивающие из песка. |  | м3 | 70 | 2395 | Прай предоставленный в гугл классе | 167 650 |
| 1.6.5 | Укладка геотекстильного нетканого материала (НСМ) сплошной 200 г/м2. |  | м2 | 900 | 1200 |  | 1 209 600 |
| 1.6.6 | Укладка кварцевого песка |  | м3 | 5 | 539 | Прай предоставленный в гугл классе | 2 695 |
| 1.6.7 | Монтаж искуственного газона с разметкой. | 1. Склеивание швов 2. Врезка разметки. 3. Засыпка резиновой крошкой. | м2 | 450 | 3 800 |  | 1 915 200 |
| 1.6.8 | Монтаж сетчатого ограждения. |  | м | 90 | 7 000 |  | 705 600 |
| 1.6.9 | Монтаж 3D калитка 2 на 1 м |  | шт | 2 | 70 000 |  | 156 800 |
| 1.6.10 | Монтаж урн |  | шт | 4 | 7 505 | Прайс предоставленный в гугл классе | 30 020 |
| 1.6.11 | Монтаж скамьи |  | шт | 4 | 8 645 | Прайс предоставленный в гугл классе | 34 580 |
| 1.6.12 | Удаление мусора, кустарников, 30\*15 м, 450 м2. Разработка грунта с планировкой. Перевозка мусора на расстояние 14 км. |  | час | 20 | 10 000 | https://perevozka24.kz/kostanay-242/ts-sdam-pogruzchik-na-arendu-ili-po-chasovoy-477423607 | 201 600 |
| **Итого по разделу 1 (Сумма 1.1-1.6 (в т.ч. НДС 12%)** | |  | | | | | **10 860 130** |
| 2 | **Раздел 2. Приобретение (изготовление) оборудования** | | | | | | |
| 2.1 | Оборудование (*Приобретение специального оборудования или изготовление устройств, художественных композиций, экспонатов. Ссылки на источник информации о ценах. НДС, выделяется отдельно*) | | | | | | |
| 2.1.1 | Ворота футбольные игровые (малые) с монтажом |  | шт | 2 | 55 000 | https://kostanay.satu.kz/p61143630-vorota-dlya-minifutbola.html | 123 200 |
| 2.2 | Монтажные работы (*Все работы по монтажу оборудования за исключением устройства оснований и фундаментов под оборудование, и т.п. по п. 2*) | | | | | | |
| **Итого по разделу 2(Сумма 2.1-2.2 (в т.ч. НДС 12%)** | |  | | | | | **123 200** |
| 3 | **Раздел 3. Озеленение территории** | | | | | | |
| 3.1 | Посадочный материал (*Приобретение посадочного материала, грунта, других необходимых элементов для озеленения. Ссылки на источник информации о ценах*) | | | | | | |
| 3.2 | Работы по озеленению (*Стоимость работ по озеленению территорий, планировке участка, контроль приживаемости и т.п.*) | | | | | | |
| **Итого по разделу 3(Сумма 3.1-3.2 (в т.ч. НДС 12%)** | |  | | | | |  |
| 4 | **Раздел 4. Сопутствующие работы и затраты** | | | | | | |
| 4.1 | Охрана строящегося объекта (*Приобретение и работы по установке ограждений, освещения и указателей, физической охране*) | | | | | | |
| 4.2 | Экспертиза (*Затраты на проведение экспертизы и согласование с ресурсонабжающими организациями. Специализированными учреждениями культуры, образования и др*.) | | | | | | |
| 4.3 | Информационные стенды (*Разработка, изготовление и установка информационных указателей об объекте*) | | | | | | |
| **Итого по разделу 4 (Сумма 4.1-4.3 (в т.ч. НДС 12%)** | |  | | | | |  |
| 5 | **Раздел 5. Иные затраты** | | | | | | |
| 5.1 | Отдельные работы и затраты, которые не учтены в других разделах в связи со спецификой их проведения оплаты | | | | | | |
| **Итого по разделу 5 (Сумма 5.1 (в т.ч. НДС 12%)** | |  | | | | |  |
| 6 | **Итого по разделам 1-5 (Сумма по разделам 1-5 (в т.ч. НДС 12%)** | **Раздел 6. Сумма стоимости по разделам 1-5** | | | | | **10 983 330** |
| 7 | **Раздел 7. Дополнительные работы и затраты (резерв-прочие) (10% от суммы по п.6)** | | | | | | |
| 7.1 | Подготовка документации | 1) Дефектная ведомость *(При необходимости. Если есть конструкции или элементы, требующие ремонта)* 2) Проект *(Проектно-изыскательские работы. Проект производства работ и альбомы (эскизы) технических решений. При необходимости)* 3) Смета *(Локальный (объектный) сметный расчет, подготовленный для проверки* | | | | |  |
| 7.2 | Удорожание | Удорожание работ и материалов вследствие естественного роста цен | | | | | 1 000 000 |
| 7.3 | Непредвиденные работы и затраты | Скрытые работы, работы с осложнениями при проведении отдельных работ, ухудшение погодных условий и т.п. | | | | |  |
| **Итого по разделу 7 (в т.ч. НДС 12%)** | | | | | | | **1 000 000** |
| 8 | **Всего (Сумма по разделам 1–7, (в т.ч. НДС 12%)** |  | | | | | **11 983 330** |

**Документы, подтверждающие стоимость проекта**


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Расценки по видам работ ( на 11.11.2024г), без учета ТМЦ, без НДС** | | | |
|
| Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Всего стоимость с НДС, тенге |
|
|
| 3 | 4 | 5 | 6 |
| Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий / с устройством бетонного основания/ | м бортового камня | 1,0 | 4 436 |
|
|  | | | | |
| Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство (1. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя. 2. Россыпь и разравнивание материалов. 3. Укатка с поливкой водой. 4. Уход за покрытием.) | м2 основания или покрытия | 1,0 | 704 |
|
| Основание песчаное. Устройство под укладку брусчатки ( толщиной 100 мм на 1 м2) | м3 основания | 0,1 | 763 |
|
| Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | м2 покрытия | 1,0 | 6 091 |
|
| Основания. Розлив вяжущих материалов ( на 1 м2) | т | 0,0004 | 3 |
|
| Покрытия тротуаров из асфальтобетонной смеси толщиной 4 см. Устройство | м2 | 1,0 | 511 |
|
| Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками ( толщиной 100 мм на 1 м2) | м3 подстилающего слоя | 0,1 | 2 337 |
|
|  | | | | |
| Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 1,0 | 566 |
|
| Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия. Устройство | м2 покрытия | 1,0 | 11 |
|
| Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 1,0 | 552 |
|
| Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия. Устройство | м2 покрытия | 1,0 | 11 |
|
| Покрытие спортивное рулонное, толщина 12 мм. Устройство на бетонное основание | м2 покрытия | 1,0 | 2 345 |
|
| Основание из щебня, толщина 6 см. Устройство с укаткой ( для футбольного поля) | м2 | 1,0 | 678 |
|  | | | | |
| Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания). Изделие из монофиламента, наполнение- кварцевый песок. (1. Доставка изделия на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Устройство по подготовленному основанию подкладочной сплошной прослойки из геотекстиля. 3. Укладка рулонов искусственной травы. 4. Склеивание швов. 5. Засыпка наполнителя. 6. Расчесывание поля.) | м2 | 1,0 | 3 692 |
|
| Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство | м2 основания или покрытия | 1,0 | 704 |
| Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка ( прим , по металлическим столбам, рама 2м в 2 ряда) /1. Рытье ям под фундаменты или столбы 2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном. 3. Установка монтажных изделий со сваркой. 4. Навеска панелей на столбы с закреплением. 5. Укладка кирпичных подкладок под столбы. | м оград | 1,0 | 15 410 |
|  | | | | |
| Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную | м | 1,0 | 3 451 |
| Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой. | комплект | 1,0 | 48 859 |
| Качалка на пружине. Установка | комплект | 1,0 | 13 766 |
| Качалка ''Балансир''. Установка | комплект | 1,0 | 1 340 |
| Скамья антивандальная. Установка | шт. | 3,0 | 14 739 |
| Скамья парковая. Установка | шт. | 2,0 | 27 555 |
| Урна на двух стойках. Установка | шт. | 3,0 | 10 396 |
| Карусель (4 сидения). Установка | комплект | 1,0 | 16 607 |
| Ворота футбольные игровые (малые). (комплект из двух ворот) Установка | комплект | 1,0 | 14 803 |
| Стойка баскетбольная со щитом. Установка | комплект | 1,0 | 18 008 |
| Стойки волейбольные с сеткой. Установка | комплект | 1,0 | 12 598 |
| 'Песочница Грибочек '' с крышкой. Установка | комплект | 1,0 | 26 559 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость ТМЦ ( на 11.11.2024г), с НДС | | | | |
| (наименование здания, сооружения, объекта, стройки) | | | | |
| Составлен в текущих ценах по состоянию на 2024г. | | | | |
| Номер по порядку | Наименование ресурса | Единица измерения | Количество | Стоимость с НДС, тенге |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | | | | |
| 1 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,0 | 29 390 |
| 2 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W2 | м3 | 1,0 | 31 311 |
| 3 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 1,0 | 260 194 |
| 4 | Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 5 мм | м2 | 1,0 | 8 607 |
| 5 | Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм | м2 | 1,0 | 15 225 |
| 2 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 1,0 | 30 475 |
| 6 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 1,0 | 31 023 |
| 7 | Смесь песчано-щебеночная ГОСТ 23735-2014 ( по данным КП 2024г) | м3 | 1,0 | 8 208 |
| 8 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 1,0 | 6 891 |
| 9 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 1,0 | 7 451 |
| 3 | Трава искусственная монофиламентная, высота ворса h-40 мм ( по данным КП 2024г) | м2 | 1,0 | 3 931 |
| 10 | Камень бортовой с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91 | м | 1,0 | 1 784 |
| 11 | Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91 | м | 1,0 | 3 023 |
| 12 | Брусчатка | м2 | 1,0 | 3 043 |
| 13 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 1,0 | 2 471 |


**Согласие с ограничением ответственности**

Я, Бондаренко Виталий Александрович, выражаю свое согласие, с тем, что качество проекта «Tuganqala» зависит от проектной команды в первую очередь, а возможность его реализации – от результатов голосования.

/Бондаренко В.А.



**Эскизы (рисунки), характеризующие внешний вид и функциональность объекта**



Описание функциональности объекта, вариантов его использования.

Мини-футбольное поле с искусственным газоном будет использоваться исключительно в качестве спортивной площадки для развития и популяризации спортивного образа жизни молодого поколения и укрепления здоровья, а также проведения качественных внутриквартальных соревнований.